|  |
| --- |
| **Handlingsplan for elsikkerhet 2021** |
| **Dato** | 01.12.2021 |
| **Utarbeidet av** | Daglig leder (DL) og verneombud (VO) |
| **Enhet/operasjon** | Elsikkerhet i kontor og verkstedlokaler |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritet** | **Hendelse** | **Tiltak** | **Antatt kostnad** | **Tidsfrist** | **Ansvar** |
| **1** | Feil på elektrisk anlegg eller utstyr i verkstedlokale som følge av slitasje/påkjenninger. | Utarbeider sjekkliste for egenkontroll av elektriske anlegg og utstyr som verneombud kan benytte ved vernerunder. Intervall for verksted sette til hver 3. md. | - | 31.12.2021 | VO| |
|  |  |  |  |  |  |
| **3** | Varmgang i skjøteledninger som følge av feil bruk/for stor belastning. | Det skal ikke benyttes skjøteledninger som permanent løsning til varmeovner eller annet utstyr som trekker mye strøm. Legges inn i elsikkerhetsinstruks og følges opp på egenkontroller. | - | 31.12.21 | VO |
|  |  |  |  |  |  |
| **5** | Støt eller strømgjennomgang ved feil betjening av sikringstavle på verksted. | Feil meldes til daglig leder som rapporterer til gårdeier. | - | 31.12.2021 | DL |
| **6** | Feil på elektrisk anlegg eller utstyr i kontorlokale som følge av slitasje/påkjenninger. | Feil som oppdages meldes til daglig leder. | - | 31.12.2021 | DL |
| **7** | Ansatte er ikke kjent med sitt ansvar for elsikkerheten. | Foreta gjennomgang av nye rutiner og instrukser på personalmøte. | - | 31.12.2021 | DL |
|  |  |  |  |  |  |
| **9** | Brann i kjøkken | Sørge for at stekeplater slås av etter bruk. Vurdere skifte til induksjon. | - | 31.12.2022 | DL |
|  |  |  |  |  |  |
| **11** | Brann som følge av tildekking av varmeovner i kontorlokaler | Alle må daglig følge med på varmeovner på sitt kontor. Legges inn i elsikkerhetsinstruks og følges opp på egenkontroller. | - | 31.12.2021 | VO |
| **12** | Brann som følge av lysrør som står og blinker. | Den som oppdager et lysrør som blinker, gir beskjed til vaktmester. Legges inn i elsikkerhetsinstruks. | - | 31.12.2021 | VO |
| **13** | Støt eller strømgjennomgang ved feil betjening av sikringstavle på kontor. | Det stilles ingen spesielle krav til hvem som kan betjene dette sikringsskapet. Ingen tiltak ansees nødvendig. | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |